**附件：**

**家电产品及相关服务采购项目报价表**

（有效报价时间：自发出之日起至2017年11月20日16时止）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 品牌规格  型号 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| 1 | 变频空调 | 8 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 1.5P空调 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 2P空调 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 3P空调 | 12 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 冰箱 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 冰柜 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 电视 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 电视 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 合计（元） | | 小写： 大写： | | | | | |
| 附加条件 | | （如有请明确表述） | | | | | |
| 交货日期 | | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 | | | | | |
| 报价商家名称  （盖章） | |  | | | | | |
| 联系人及电话 | |  | | | | | |
| 报价时间 | | 年 月 日 | | | | | |

**家电产品主要技术参数及要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **数量** | **单位** | **技术参数** |
| 1 | 变频空调 | 8 | 台 | 大3P变频冷暖立柜式空调、一线品牌，使用面积32-52平方米、制冷量≥7200W、制热量≥8000W，循环风量≥1100m3/h、能效2级。 |
| 2 | 1.5P空调 | 1 | 台 | 匹数:正1.5匹 制冷量(W):>=3500(300-4100)  适用面积(m2):16-24 循环风量(m3/h):700 除湿量(×10-³m³/h):2.07 式样:壁挂式 定频/变频:无氟变频 能效等级:3级 内机噪音(分贝Db):22-37 |
| 3 | 2P空调 | 3 | 台 | 匹数：2匹式样：壁挂式 能效等级：2级 内机噪音(分贝Db) ：41-46  额定电压/频率(V/HZ)：单相220V/50HZ |
| 4 | 3P空调 | 12 | 台 | 匹数：3匹  适用面积(m2) ：33-50 式样：柜式  内机噪音(分贝Db)：41/39/36  额定电压/频率(V/HZ)：单相220V/50HZ |
| 5 | 冰箱 | 4 | 台 | 类别:两门 总容积（升）:>=256  能耗等级:二级  冷藏室容积（升）:>=176 冷冻室容积（升）:>=80 额定电压/频率:220V/50HZ  噪音值(dB):39 至少包含果菜盒(个):1  搁物架（个）:3 冷冻抽屉（个）:3  灯:LED灯 制冷方式:风冷 压缩机类型:定频 速冻功能:有 控制方式:电脑 特色功能:风冷无霜 速冻功能 气候类型:SN/N/ST 制冷剂:R600a 发泡剂:环戊烷 冰箱冷柜机型:冷藏冷冻 |
| 6 | 冰柜 | 4 | 台 | 产品名称：转换型冷藏冷冻；制冷方式: 直冷；开门方式: 顶开式；放置方式: 卧式；功能: 冷藏冷冻、容量: 401-500升；冷冻能力: 36kg/24h及以上；  额定电压（V）：220 额定频率（Hz）：50  冷冻星级：四星 能耗等级：1级 制冷剂：R600a 重量（kg）:约40 噪声db（A）:42 产品外观尺寸：(宽\*深\*高)（mm） 940\*560\*880 |
| 7 | 电视 | 1 | 台 | 65寸 LED电视;  64位4K  分辨率>=3840\*2160  CUP 四核 GPU 八核 PU双核  DDR1G+ ROM8G、安卓5.0  支持WIFI  接口至少包含 AV\*1、分量\*1、HDMI\*3、VGA\*1、USB\*2（USB3.0 1个）、电脑声音输入、Coax out\*1、RJ45\*1、SD卡、耳机声音输入 |
| 8 | 电视 | 1 | 台 | 至少75英寸平面电视  4K超高清智能电视  能效等级3级  屏幕分辨率>=3840×2160  屏幕等级A+  至少CPU四核、GPU六核、VPU四核  接口至少应有：电源输入\*1，调试端口\*1，网口\*1，USB2.0\*1，USB3.0\*1，音视频输入\*1，HDMI(ARC)\*1，HDMI\*1，有线/天线输入\*1，TF卡\*1，PCMCIA\*1  支持壁挂安装  支持HDR显示  支持无线键鼠、语音控制、多屏互动  网络连接方式：有线+无线  音频要求DTS |