**附件**

**2018级新生床上用品采购及相关服务项目报价表**

（有效报价时间：自发出之日起至2018年7月6日16时止）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格（cm） | 数量 | 单位 | 主要技术参数要求 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| 1 | 一级棉胎  1.5公斤 | 200\*140 | 4900 | 床 | 技术参数：面纱（根/10cm）13×13×13，筋纱（道/股）10×15×15/2研磨率大于等于80％，重量允许正负3％，长度允许正负2％，宽度允许正负2％，含杂率小于等于0.8%。  执行标准：GB18383-2007  GH/T1020-2000 |  |  |  |
| 2 | 一级棉胎  2公斤 | 200\*140 | 4900 | 床 |  |  |  |
| 3 | 四级棉胎  2公斤 | 200\*90 | 4900 | 床 |  |  |  |
| 4 | 被套 | 205\*145 | 9800 | 床 | 合格品。面料和里料均为100%棉，40支纱，斜纹。  色牢度≥3级（湿摩3级干摩4级）；缩水率3% ，洗涤后保证与棉胎适配；甲醛≤75mg/kg；pH值4.0-8.5。  纤维含量符合FZ/T01053-2007标准规定。  密度符合GB/T411-2008等相关产品标准要求。  执行标准：GB/T22796-2009  GB18401-2010 |  |  |  |
| 5 | 单人床单 | 205\*110 | 9800 | 床 | 合格品。面料和里料均为100%棉，40支纱，斜纹。  色牢度≥3级（湿摩3级干摩4级）；缩水率3% ；甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5。  纤维含量符合FZ/T01053-2007标准规定。  密度符合GB/T411-2008等相关产品标准要求。  执行标准:GB/T22797-2009  GB18401-2010 |  |  |  |
| 6 | 蚊帐 | 200\*80\*155 | 4900 | 床 | 合格品，涤纶蚊帐，四角打褶，系带。  纤维含量：棉10%（±5%）  聚酯纤维：90%（±5%）  白色  执行标准:FZ/T62014-2009 |  |  |  |
| 7 | 枕套 | 70\*45 | 9800 | 个 | 合格品。面料和里料均为100%棉，40支纱，斜纹。  其它技术参数同被套、床单的要求 |  |  |  |
| 8 | 枕芯 | 65\*40，500g | 4900 | 个 | 合格品。面料涤纶，填充料pp棉，产品质量符合国家相关标准。  执行标准：GB18383-2007  GB/T22843-2009 |  |  |  |
| 9 | 机制  竹凉席 | 180\*70 | 4900 | 床 | 甲醛≤75mg/kg。产品满足《竹编制品》标准并达到 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类强制性安全技术要求。 |  |  |  |
| 10 | 塑编袋 |  | 4900 | 个 | 涤纶，防雨，拉链封口，柔韧性好，结实耐用。大小以装下所有物品为准。 |  |  |  |
| 合计（元） | | | 小写： 大写： | | | | | |
| 附加条件 | | | （如有请明确表述） | | | | | |
| 交货日期 | | | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 | | | | | |
| 报价商家名称  （盖章） | | |  | | | | | |
| 联系人及电话 | | |  | | | | | |
| 报价时间 | | | 年 月 日 | | | | | |