附件1：

**更换水沟盖板、阳台和厕所防水处漏及相关服务项目报价表**

（有效报价时间：自发出之日起至2018年7月14日16时止）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 参数及要求 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| 1 | 更换水沟盖板、阳台和厕所防水处漏及相关服务 | 见附件2 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） | 小写： 大写： |
| 附加条件 | （如有请明确表述） |
|  交货日期 | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |
| 报价商家名称（盖章） | （必须加盖单位公章，否则无效） |
| 联系人及电话 |  |
| 报价时间 | 年 月 日 |

附件2

**更换水沟盖板、阳台和厕所防水处漏及相关服务项目清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
| **A20宿舍412寝室阳台** | 　 | 　 | 　 |
| 阳台地面拆除 | 拆除原阳台地面砖 | m³ | 2.52[1.4m\*1.8m] |
| 砂浆找平层 | 1:2水泥砂浆找平层，20mm厚 | m2 | 2.52[1.4m\*1.8m] |
| 楼面防水 | 涂膜防水,水泥基渗透结晶型涂料,Ⅰ型,厚度1㎜ | m2 | 2.52[1.4m\*1.8m] |
| 阳台地面恢复 | 阳台混凝土C30地面恢复 | m³ | 0.5[1.4m\*1.8m\*0.2m] |
| 阳台洗衣台 | 换洗衣台地漏 | 个 | 1 |
| **A21宿舍725寝室阳台及厕所** |   |   |   |
| 楼顶处漏 | 做三油两布，防水油膏 | m2 | 7.5 [2.1m\*2.2m+1.8m\*1.6m] |
| **更换一实验楼前排水沟盖板** | 　 | 　 | 　 |
| 混凝土 | 制作C30混凝土盖板，厚0.15m | 　 | 8.1m\*0.6m\*0.15m |
| 钢材 | 主筋直径14mm的圆钢，间距6cm;副筋直径12mm的圆钢 | 　 | (1.21Kg/m\*76.8m+0.888Kg/m\*48m)÷1000 |