**附件：**

**信息化多媒体设备及相关服务采购项目报价表**

（有效报价时间：自发出之日起至2018年12月28日16时止）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 品牌规格  型号 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| 1 | 投影机 | 60 | 台 |  |  |  |  |
| 合计（元） | | 小写： 大写： | | | | | |
| 附加条件 | | （如有请明确表述） | | | | | |
| 交货日期 | | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 | | | | | |
| 报价商家名称  （盖章） | |  | | | | | |
| 联系人及电话 | |  | | | | | |
| 报价时间 | | 年 月 日 | | | | | |

附件

投影机技术参数及要求

1.知名品牌。

2.3LCD液晶技术；液晶板≥0.63 英寸。

3.亮度≥4800流明(标准亮度模式），分辨率：1024\*768 。

4.变焦比1.2倍变焦，对比度≥23000：1。

5.接口带两个独立PC输入一个独立PC输出，RS-232C 控制接口， 立体声迷你口一个，2个USB接口，2个HDMI数字高清接口。

6.梯形校正：水平/垂直±30度。自动垂直梯形校正,水平梯形校正；快速四角调整。

7.灯泡寿命10000 小时( 环保亮度模式 )。

8.整机功率≤290W，灯泡功耗≤220W。

9.自定义开机画面，安全防盗孔，Kensington锁，操作面板保护功能，密码保护功能。

10.投影机拥有先进的网络投影和无线投影功能:通过网线连接到无线路由器或交换机可实现网段内的任意一台笔记本电脑台式机电脑投影。强大的投屏功能，可实现及点及投， 无明显卡顿现象，投屏可以根据自己使用要求，可设置全桌面投影，固定桌面画面大小投影，和任意桌面画面大小投影保证使用者隐私。强大画面分割功能：可全屏、可2分屏、还可四分屏投影。自带强大的矩阵功能：任何一台电脑画面可任意切换到需要的投影左上角、右上角、左下角、右下角、左边画面或右边画面均可实现。(中标后3日内现场测试功能)。