附件1：

机房设备安装等费用采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2019年3月23日16时止）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| 1 | 机房设备安装等 | 见附件2 | 批 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） | | 小写： 大写： | | | | | |
| 附加条件 | | （如有请明确表述） | | | | | |
| 交货日期 | | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 | | | | | |
| 报价商家名称  （盖章） | | （必须加盖单位公章，否则无效） | | | | | |
| 联系人及电话 | |  | | | | | |
| 报价时间 | | 年 月 日 | | | | | |

附件2：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **电脑机房布线安装设备清单** | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 线槽 | 电缆桥架线槽：100\*50\*0.8mm+C3:C9C4C3:C8C3:C10C4C3:C8C3:C12C3C3:C10 | 米 | 100 |  |  |  |
| 2 | 弧型线槽 | 弧形优质加厚铝合金，表面采用精密拉丝处理；尺寸：112\*82\*35\*31.5mm(外宽、内宽、外高、内高) | 米 | 14 |  |  |  |
| 3 | 线槽弯头 | 定制配套 | 个 | 80 |  |  |  |
| 4 | 网线 | 超五类非屏蔽网线，线芯材质高纯度无氧铜，长度305米，线经0.50mm. | 箱 | 7 |  |  |  |
| 5 | 水晶头 | T568A/T568B标准，采用进口环保PC材料，弹片可以180°弯折20次以上。 | 盒 | 2 |  |  |  |
| 6 | 网络机柜 | 材质:冷轧钢板；高度:1.2米；规格:600\*600mm；板材:1.5mm厚度；立柱:2.0mm厚度 。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 交换机 | 1、标准19英寸1U机架设备，可上机架，金属机壳，固化千兆电接口数≥24个； 2、交换容量≥48Gbps，包转发率≥35Mpps；3、采用静音无风扇节能设计；4、MAC地址表≥8K；5、配置流控开关，可开启或关闭整机流控功能。 | 台 | 5 |  |  |  |
| 8 | 插板 | 8孔位全长2.8米，功率2500w。 | 个 | 85 |  |  |  |
| 9 | 明装插座 | 五孔明装86mm，额定电流10A，额定功率2500W | 个 | 45 |  |  |  |
| 10 | 10²电源线 | 标称截面10mm²；材质无氧铜，标准长度100米(±0.5米)，额定电压：450/750V。 | 圈 | 4 |  |  |  |
| 11 | 6²电源线 | 标称截面6mm²；材质无氧铜，标准长度100米(±0.5米)，额定电压：450/750V。 | 圈 | 4 |  |  |  |
| 12 | 4²电源线 | 标称截面4mm²；材质无氧铜，标准长度100米(±0.5米)，额定电压：450/750V。 | 圈 | 2 |  |  |  |
| 13 | 稳压电源 | ZTV三相20KVA：输入额定电压：277V-433V；相数：三相五线（3 Φ+N+PE）；输出额定电压：380V；稳压精度：≤±3%；工作效率：≥96%；尺寸(W\*D\*H)mm：400\*345\*815；净重（KG）:43.5 |  | 2 |  |  |  |
| 14 | 配电柜 | 配电专用 | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 空气开关 | 三相空气开关 | 套 | 2 |  |  |  |
| 16 | 辅材 | 管材、辅材等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 17 | 安装调试费 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 18 | 合 计 | 小写： 大写： | | | | | |