**附件：**

**办公家具及相关服务采购项目报价表**

（有效报价时间：自发出之日起至2019年3月28日16时止）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 品牌规格  型号 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| 1 | 会议桌1 | 3 | 张 |  |  |  |  |
| 2 | 会议桌2 | 1 | 张 |  |  |  |  |
| 3 | 会议桌3 | 1 | 张 |  |  |  |  |
| 4 | 会议桌4 | 1 | 张 |  |  |  |  |
| 5 | 会议椅 | 96 | 把 |  |  |  |  |
| 6 | 隔断矮柜定制 | 18 | 组 |  |  |  |  |
| 7 | 档案柜 | 20 | 个 |  |  |  |  |
| 合计（元） | | 小写： 大写： | | | | | |
| 附加条件 | | （如有请明确表述） | | | | | |
| 交货日期 | | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 | | | | | |
| 报价商家名称  （盖章） | |  | | | | | |
| 联系人及电话 | |  | | | | | |
| 报价时间 | | 年 月 日 | | | | | |

附件

**办公家具主要技术参数及要求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品名称** | **图片** | **规格**  **型号** | **数量** | **单位** | **技术要求及参数** |
| 1 | 会议桌1 |  | 3600\*1200\*760mm | 3 | 张 | 1、板材：采用E1级中密度纤维板，采用≥0.6mm厚天然木皮，纹路清晰，色泽美观，纵横一致，原材料甲醛释放量E1≤5.6mg/100g，符合室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。  2、门与框架、门与门相邻表面、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面的距离偏差≤2.0mm。  3、木工要求：零部件的结合应严密、牢固，各种配件安装应严密平整端正牢固，结合处应无开裂或松动，启闭部件安装后应使用灵活。  4、漆膜：应无褪色、掉色、裂纹、鼓泡现象。  5、配件：采用五金配件。  6、油漆：选用面漆、底漆，经过九底三面油漆工序，纹理清晰，无发白，色泽均匀。 |
| 2 | 会议桌2 |  | 6000\*1600\*760mm | 1 | 张 | 1、板材：采用E1级中密度纤维板，采用≥0.6mm厚天然木皮，纹路清晰，色泽美观，纵横一致，原材料甲醛释放量E1≤5.6mg/100g，符合室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。  2、门与框架、门与门相邻表面、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面的距离偏差≤2.0mm。  3、木工要求：零部件的结合应严密、牢固，各种配件安装应严密平整端正牢固，结合处应无开裂或松动，启闭部件安装后应使用灵活。  4、漆膜：应无褪色、掉色、裂纹、鼓泡现象。  5、配件：采用五金配件。  6、油漆：选用面漆、底漆，经过九底三面油漆工序，纹理清晰，无发白，色泽均匀。 |
| 3 | 会议桌3 |  | 4800\*1600\*760mm | 1 | 张 | 1、板材：采用E1级中密度纤维板，采用≥0.6mm厚天然木皮，纹路清晰，色泽美观，纵横一致，原材料甲醛释放量E1≤5.6mg/100g，符合室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。  2、门与框架、门与门相邻表面、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面的距离偏差≤2.0mm。  3、木工要求：零部件的结合应严密、牢固，各种配件安装应严密平整端正牢固，结合处应无开裂或松动，启闭部件安装后应使用灵活。  4、漆膜：应无褪色、掉色、裂纹、鼓泡现象。  5、配件：采用五金配件。  6、油漆：选用面漆、底漆，经过九底三面油漆工序，纹理清晰，无发白，色泽均匀。 |
| 4 | 会议桌4 |  | 5200\*1600\*760mm | 1 | 张 | 1、板材：采用E1级中密度纤维板，采用≥0.6mm厚天然木皮，纹路清晰，色泽美观，纵横一致，原材料甲醛释放量E1≤5.6mg/100g，符合室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。  2、门与框架、门与门相邻表面、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面的距离偏差≤2.0mm。  3、木工要求：零部件的结合应严密、牢固，各种配件安装应严密平整端正牢固，结合处应无开裂或松动，启闭部件安装后应使用灵活。  4、漆膜：应无褪色、掉色、裂纹、鼓泡现象。  5、配件：采用五金配件。  6、油漆：选用面漆、底漆，经过九底三面油漆工序，纹理清晰，无发白，色泽均匀。 |
| 5 | 会议椅 |  | 45\*50\*88mm | 96 | 把 | 1、面材：采用韩皮,皮面光泽度好，质感柔和，回弹力高，透气性强，具有防虫、防滑、不褪色等特点；  2、海绵:采用高密度高回弹阻燃P.U发泡绵，软硬适中，回弹性强，坐感舒适；  3、脚架:采用实木脚架；  4、油漆：采用环保哑光聚脂漆饰面。 |
| 6 | 隔断矮柜定制 |  | 800\*400\*1000mm | 18 | 组 | 1、板材：采用E1级中密度纤维板，采用≥0.6mm厚天然木皮，纹路清晰，色泽美观，纵横一致，原材料甲醛释放量E1≤5.6mg/100g，符合室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。  2、门与框架、门与门相邻表面、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面的距离偏差≤2.0mm。  3、木工要求：零部件的结合应严密、牢固，各种配件安装应严密平整端正牢固，结合处应无开裂或松动，启闭部件安装后应使用灵活。  4、漆膜：应无褪色、掉色、裂纹、鼓泡现象。  5、配件：采用五金配件。  6、油漆：选用面漆、底漆，经过九底三面油漆工序，纹理清晰，无发白，色泽均匀。颜色可选。 |
| 7 | 档案柜 | wx_camera_1517369044806 | 1960\*850\*400mm | 20 | 个 | 亚光灰白色，柜体、隔板、门板、侧板均采用0.6mm厚武钢优质SPCC冷轧钢板，经久耐用、不易变形。12工位酸洗磷化永不褪色，柜身表面采用进口混合型热固性粉沫喷涂，耐高温，防静电，无刺激性气味，达环保标准，铝合金成品拉手，每门配置冲压标致框，锁具采用档案、文件连杆专用锁，每把锁头与钥匙编号相对应，防止通开，10年质保期。 |