**医学影像检验系实验室水电安装及相关服务项目报价表**

（有效报价时间：自发出之日起至2018年6月28日16时止）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 安装方式 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| 1 | 拆换窗户玻璃(40cm\*80cm) | 更换 | 块 | 6 |  |  | 1.人工；2.玻璃安装 |
| 2 | 换气扇(40cm\*40cm) | 明装 | 台 | 6 |  |  | 1.人工；2.品牌飞跃。 |
| 3 | 单项开关（控制排气扇） | 明装 | 只 | 12 |  |  | 1.人工；2.西门子开关、插座、辅材 |
| 4 | PVC明管2\*4M2+1\*2.5M2 | 明装 | M | 1330 |  |  | 1.人工；2.联塑塑胶。3.三电线缆；4.辅材。 |
| 5 | 5孔插座 | 明装 | 只 | 438 |  |  | 1.人工；2.西门子开关、插座、辅材 |
| 6 | PVC明管4\*10M2(动力电源) | 明装 | M | 60 |  |  | 1.人工；2.多联塑胶。3.三电线缆；4.辅材。 |
| 7 | 三匹漏电断路器 | 明装 | 只 | 4 |  |  | 1.人工；2.多联塑胶。3.三电线缆；4.辅材。 |
| 8 | 不锈钢弧形扣板 | 明装 | 根 | 40 |  |  | 用于保护水管电线使用 |
| 9 | 明装PVC插座线槽 | 明装 | M | 156 |  |  | 1.人工；2.120\*50PVC线槽、辅材 |
| 10 | 角阀安装 | 明装 | 只 | 76 |  |  | 1.兰花不锈钢角阀；2.人工。 |
| 11 | 球阀安装 | 明装 | 只 | 10 |  |  | 1.人工；2.川路PPRDN25同球阀安装 |
| 12 | PPRDN25给水管 | 明装 | M | 645 |  |  | 1.人工；2.川路给水管；3.辅材。 |
| 13 | PVCDN50排水管 | 明装 | M | 545 |  |  | 1.人工；2.多联塑胶；3.辅材。 |
| 14 | 柱式洗脸盆安装 | 明装 | 套 | 2 |  |  | 1.人工；2.柱式洗脸盆、龙头、下水器。 |
| 15 | 银镜安装 | 明装 | 块 | 1 |  |  | 1.人工；2.600\*400银镜安装 |
| 16 | 铝塑板封幕墙接口 | 结构胶、铆钉 | M | 9 |  |  | 1.人工；2.4毫米厚米色铝塑板。 |
| 17 | 红砖砌讲台（4.5\*1.6） | 新砌 | M2 | 103.8 |  |  | 1.人工；2.红砖砌筑、抹灰、表面清光。 |
| 18 | 石膏板包通风管（2.2\*3） | 新装 | M2 | 13.2 |  |  | 1.人工；2.木龙骨架，石膏板面层 |
| 19 | 瓷砖踢脚线 | 明装 | M | 8.6 |  |  | 1.人工；2.12厘米高黑色瓷砖脚线 |
| 20 | 乳胶漆 | 涂刷 | M2 | 13.2 |  |  | 1.人工；2.腻子、多乐士乳胶漆 |
| 21 | 拆除门洞、窗口 | 拆除 | M2 | 13 |  |  | 1.人工；2.水泥砂浆抹灰 |
| 22 | 固定玻璃安装 | 新安 | M2 | 12 |  |  | 1.人工；2.10厚钢化玻璃、不锈钢边框 |
| 23 | 塑钢推拉门安装（3.6\*2.6） | 新安 | M2 | 9.36 |  |  | 1.人工；2.双层隔音玻璃 |
| 24 | 铝合金扣板吊顶 | 新安 | M2 | 200 |  |  | 1.人工；2.600\*600铝合金扣板、辅材 |
| 25 | 600\*600LED灯盘安装 | 新安 | 套 | 24 |  |  | 600\*600LED灯盘安装 |
| 26 | PVC塑胶地板 | 新安 | M2 | 50 |  |  | 1.人工；2.基层处理、自流平层、中厚塑胶地板。 |
| 27 | 理化板（L\*750） | 新安 | M | 120 |  |  | 1.下料；2.加工；3.安装 |
| 28 | 灭菌室消防管道做储物柜包装 | 新安 | ㎡ | 9 |  |  | 1、人工；2、板材；3、漆；4、其他 |
| 29 | 可视窗（200cm\*1500cm) | 新安 | ㎡ | 6 |  |  | 1、人工；2、可视窗 |
| 30 | 传递窗(外径500\*500) | 新安 | 个 | 1 |  |  | 1、人工；2、传递窗 |
| 31 | 高温台L\*60\*30 | 新安 | m | 5 |  |  | 1.人工；2.红砖砌筑、抹灰、表面清光。 |
| 32 | 岛型插座（5孔） | 新安 | 个 | 108 |  |  | 1、人工；2、岛型插座 |
| 33 | 电线2.5平方 | 新安 | m | 6210 |  |  | 大竹线黑象 |
| 34 | 电线4平方 | 新安 | m | 4010 |  |  | 大竹线黑象 |
| 35 | 电线6平方 | 新安 | m | 300 |  |  | 大竹线黑象 |
| 36 | 管线沟槽改造 | 新安 | m | 120 |  |  | 1、人工；2、瓷砖；3、辅材 |
| 合计（元） | | 小写： 大写： | | | | | |
| 附加条件 | | （如有请明确表述） | | | | | |
| 交货日期 | | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 | | | | | |
| 报价商家名称  （盖章） | |  | | | | | |
| 联系人及电话 | |  | | | | | |
| 报价时间 | | 年 月 日 | | | | | |

**注：该项目预算含材料、人工及其他费用。**