附件1：

**洗衣台和梯步维修、宿舍处漏及相关服务项目报价表**

（有效报价时间：自发出之日起至2018年7月14日16时止）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 参数及要求 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| 1 | 洗衣台和梯步维修、宿舍处漏及相关服务 | 见附件2 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） | | 小写： 大写： | | | | | |
| 附加条件 | | （如有请明确表述） | | | | | |
| 交货日期 | | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 | | | | | |
| 报价商家名称  （盖章） | | （必须加盖单位公章，否则无效） | | | | | |
| 联系人及电话 | |  | | | | | |
| 报价时间 | | 年 月 日 | | | | | |

附件2

**洗衣台和梯步维修、宿舍处漏及相关服务项目清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
| **A22-526洗衣台维修** |  |  |  |
| 瓷砖修补 | 洗衣台立柱及台面部分瓷砖修补 | m³ | 1.16[0.75m\*0.6m\*2+0.2m\*1.3m] |
| 混凝土 | 制作C30混凝土盖板，厚0.05m | m³ | 0.013[1.3m\*0.2m\*0.05m] |
| 钢材 | 钢筋直径12mm的圆钢 |  | 0.888Kg/m\*1.3m÷1000 |
| **A07与家属楼过道修梯步** |  |  |  |
| 砌砖 | 砌砖 | m³ | [2.2m\*0.3m\*0.23m] |
|  | 上搓沙，表面硬化 | m2 | [2.2m\*0.3m+(2.2m+0.3m\*2)\*0.23m] |
| **A21-717宿舍处漏** |  |  |  |
| 防水处漏 | 1.铲除原老化沥青防水 2.SBS防水卷材，聚酯胎 3mm厚 | m2 | 27.6[4m\*6.9m] |
| **焊接A14-520寝室门扣及A23-120门扣** |  |  |  |
| 焊接 |  | 处 | 2 |
| **A07搬运烂水泥板和舞台后面接下水管** |  |  |  |
| 普工 |  | 个 | 2 |