**服务器采购及相关服务采购项目报价表**

（有效报价时间：自发出之日起至2019年3月25日16时止）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 数量 | 单位 | 品牌规格  型号 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| 服务器 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 合计（元） | 小写： 大写： | | | | | |
| 附加条件 | （如有请明确表述） | | | | | |
| 交货日期 | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 | | | | | |
| 报价商家名称  （盖章） |  | | | | | |
| 联系人及电话 |  | | | | | |
| 报价时间 | 年 月 日 | | | | | |

附件

服务器技术参数及要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **品名** | **数量** | **单位** | **技术参数及要求** |
| 服务器 | 1 | 台 | 1.2U高度机架式服务器；  2.处理器：配置2颗英特尔E5-2650 V4 处理器；  3.内存：配置内存64GB DDR4内存，主板配置≥24个内存插槽；  4.硬盘：配置4块4T SATA硬盘，最大可扩展29块硬盘；  5.RAID控制器：配置2GB缓存，并可扩展缓存保护电池，支持Raid 0、1、5等；  6.IO插槽：支持≥8个PCI-E 3.0插槽；  7.网络控制器：配置4个千兆网口；  8.电源：当前配置1+1高效冗余热插拔电源。 |